|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № события | Отправитель | Получатель | Тип пакета | ARP-таблица PC0 | ARP-таблица  PC3 | MAC-таблица  Switch0 |
| 1 | - | PC0 | ICMP | - | - | - |
| 2 | - | PC0 | ARP | - | - | - |
| 3 | PC0 | Switch0 | ARP | - | - |  |
| 4 | Switch0 | PC3 | ARP | - |  |  |
| 5 | PC3 | Switch0 | ARP | - |  |  |
| 6 | Switch0 | PC0 | ARP |  |  |  |
| 7 | - | PC0 | ICMP |  |  |  |
| 8 | PC0 | Switch0 | ICMP |  |  |  |
| 9 | Switch0 | PC3 | ICMP |  |  |  |
| 10 | PC3 | Switch0 | ICMP |  |  |  |
| 11 | Switch0 | PC0 | ICMP |  |  |  |

Изучение протокола ARP. Часть 1

Цель работы: Изучить особенности функционирования ARP-протокола в локальной сети с коммутаторами.

Вывод: При получении кадра от отправителя коммутатор записывает MAC-адрес отправителя в таблицу MAC-адресов, сопоставляя адрес порту, на который приходит кадр. Запись в ARP-таблицу происходит в момент получения ARP-запроса. Записывается MAC-адрес отправителя полученного пакета, сопоставленный с IP-адресом отправителя. Результатом получения ARP-ответа является заполнение ARP-таблицы отправителя. ICMP-пакет проходит по установленному маршруту.

Часть 2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Отправитель | Получатель | Тип пакета | ARP PC0 | MAC-таблица Switch1 | MAC-таблица  Switch0 |
| 1 | - | PC0 | ICMP, ARP | - |  |  |
| 2 | PC0 | Switch0 | ARP | - |  |  |
| 3 | Switch0 | PC3, PC2, PC1, Switch1 | ARP | - |  |  |
| 4 | Switch1 | PC4, PC5 | ARP | - |  |  |
| 5 | PC4 | Switch1 | ARP | - |  |  |
| 6 | Switch1 | Switch0 | ARP | - |  |  |
| 7 | Switch0 | PC0 | ARP |  |  |  |
| 8 | - | PC0 | ARP |  |  |  |
| 9 | PC0 | Switch0 | ARP |  |  |  |
| 10 | Switch0 | Switch1 | ICMP |  |  |  |
| 11 | Switch1 | PC4 | ICMP |  |  |  |
| 12 | PC4 | Switch1 | ICMP |  |  |  |
| 13 | Switch1 | Switch0 | ICMP |  |  |  |
| 14 | Switch0 | PC0 | ICMP |  |  |  |

Вывод: При работе двух соединенных между собой коммутаторов в MAC-таблицы записываются MAC-адреса источников кадра. При этом они сопоставляются разными портами разных коммутаторов, в зависимости от того, как соединяются источники кадров и коммутаторы. В результате одному порту могут соответствовать несколько записей с разными MAC-адресами в MAC-таблицах.